Istruzioni per l'aggiornamento del firmware:

1- Copiare il file jl_bt46.bfu su una chiavetta USB formattata in "fat 32"

2- Spegnere il diffusore

3- Inserire la chiavetta e accendere il diffusore. Attendere fino alla visualizzazione della scritta "end..." (generalmente il processo impiega una quindicina di secondi).

4- Spegnete il diffusore e rimuovete la chiavetta USB.

L'aggiornamento è completato.

Changelog
---------
Dic 2016 Ver. 16-2
- Sistemato il logo KARMA introduttivo
- Disattivato il logo aux inutilizzabile
- fix di bugs vari