Attenzione: questo file cancella il firmware precedentemente installato e lo sostituisce. Durante l'operazione l'apparecchio dovrà rimanere acceso e nulla dovrà essere toccato fino al completamento dell'operazione. Se la procedura venisse interrotta prima del completamento, l'apparecchio potrebbe bloccarsi irrimediabilmente. La procedura di aggiornamento firmware è a rischio dell'utilizzatore. Karma Italiana non si ritiene responsabile di eventuali danni subiti dall'apparecchio a causa di aggiornamenti effettuati in modo non corretto.

Questo file è destinato unicamente al prodotto: BM 541
Versione firmware: 4183

ISTRUZIONI: Copiate il file update.ufw su una chiavetta vuota e formattata in FAT 32

Accendete l'apparecchio e attendete almeno 5 secondi

Inserite la chiavetta nella presa USB

Attendete la fine dell'aggiornamento che impiegherà circa 1 minuto. Dopo aver udito un segnale acustico dal diffusore, attendete ancora 30 secondi poi rimuovete la chiavetta e riavviate l'apparecchio.

CHANGELOG
--------------------
- Disattavata voce di benvenuto
- Abbassato il livello di volume delle voci guida
- Risolti piccoli bug